**Спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование:**  | **Материалы, размеры:**  |
| 1. | Несущий каркас блок-контейнеров  | Внешние размеры - 10.0х2.0х2.5 м - 10 шт.:длинна - 10.0 м, ширина - 10.0 м, высота - 7.5 м.Сварной металлический.  |
| 2. | Нижняя обвязкаВерхняя обвязка  | Швеллер г/к - 120х50х5 ммШвеллер г/к - 120х50х5 мм  |
| 3. | Угловые стойки  | Угол. проф. усиленный х/г - 100х100х3 мм  |
| 4. | Цвет каркаса  | Синий.  |
| 5. | Кровля  | Плоская, сварная из листа 1,2мм (скат неорганизован), или  |
| 6. |  | крыша двускатная, высота конька 2000 мм, 100 м2Стропилы, фермы, прогоны - доска обрезная 40х100 и 40х150Порешетник - доска обрезная 20х100Настил, фронтоны, поднебесники - проф. лист оцинкованный С8 0.35 мм  |
| 7. | Дно  | Доска не обрезная 20мм  |
| 8. | Деревянный каркас  | Деревянный Брус 40х100; Половые лаги 40х100., потолочные лаги 40х100  |
| 9. | Наружная обшивка  | Профнастил оцинкованный С8 0.35 мм с полимерным покрытием белого цвета. |
| 10. | Пароизоляция  | Пленка ПВХ 80мкр.  |
| 11. | Утеплитель  | KNAUF плиточный.По периметру включая пол и крышу.Толщина утеплителя - 100 мм  |
| 12. | Внутренняя отделка стен  | ЛДСП  |
| 13. | Внутренняя отделка потолка  | Вагонка ПВХ  |
| 14. | Пол  | ДСП 16 мм  |
| 15. | Дополнительный настил пола  | Линолеум полукоммерческий.  |
| 16. | Окна  | ПВХ 1,1х0,9 м. пов./отк. - 15 шт.ПВХ 0,5х0,5 м. пов./отк. – 3 шт.  |
| 17. | Сантехника  | Душ (поддон, кабинка, подводка) - 2 шт. (стоя)Раковина металлическая 50х50 см (раковина, смеситель –(горячий/холодный, подводка) - 4 шт.Туалет (унитаз компакт бачек, кабинка дверь с щеколдой, подводка) - 4 шт.  |
| 18. | Электрика  | Наличие распределительного щита с автоматами на 1-ом этаже.В кабель канале сечение кабеля 3х2,5, светильники люминесцентные – 50 шт.,  двойные розетки - 25 шт., выключатель - 20 шт. (двойной для освещения), конвекторы отопления электрические – мощность 750Вт, настенное крепление – 30 шт. |
| 19. | Дверь входная  | Сварная металлическая, утепленная, Российского производства, 2.05х0.86 м - 2 шт. |
| 20. | Двери внутренние  | МДФ 2.1х0.80 м, белого цвета - 15 шт.  |
| 21. | Доп. комплектация  | Лестница металлическая с перилами/ограждением/, сварная - 2 шт.  |
| 22. | Вентиляция  | Естественная, через окна, двери.  |
| 23. | Плинтус  | Деревянный.  |
| 24. | Монтаж блок-контейнеров в модульное здание  | 8 стыков.  |
| 25. | Площадка, фундамент  | Установка на асфальтовую площадку. |

 План 1-го этажа План 2-го этажа

